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は初度検査年
	車台番号

	
	交換
	×
	締付
	Ｔ
	該当
なし
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	点検の結果及び整備の概要
	
	センタ・ブレーキ・ドラムとライニングのすき間
	
	ディストリビュータのキャップの状態
	　
	マフラの機能

	
	■

	かじ取り装置
	
	センタ・ブレーキ・ライニングの摩耗
	
	バッテリのターミナル部の接続状態
	■
	エア・コンプレッサ

	
	
	ハンドルの操作具合
	
	センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
	
	電気配線の接続部の緩み、損傷
	　
	エア・タンクの凝水

	
	
	ギヤ・ボックスの油漏れ												
ギヤ・ボックスの取付けの緩み												
ロッドとアーム類の緩み、がた、損傷(※)												
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷												
ナックルの連結部のがた(※)												
かじ取り車輪のホイール・アライメント												
パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷												
パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量(※)												
パワー・ステアリング装置の取付けの緩み	
	
	二重安全ブレーキ機構の機能
	■
4
	原　動　機
	　
	コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・
バルブの機能

	
	
	ギヤ・ボックスの取付けの緩み
	■

	走行装置
	
	エア・クリーナ・エレメントの状態(※2)
	■
	高圧ガスを燃料とする燃料装置等

	
	
	ロッドとアーム類の緩み、がた、損傷(※2)
	
	タイヤの状態(※2)空気圧、亀裂、損傷、溝の深さ、異常摩耗
	
	シリンダー・ヘッド、マニホールドの各部の締付け状態
	　
	導管、継手部のガス漏れ、損傷

	
	
	ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
	
	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
	
	低速及び加速の状態
	　
	ガス容器取付け部の緩み、損傷

	
	
	ナックルの連結部のがた(※2)
	
	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷(※3)
	
	排気の状態
	■
	車枠及び車体

	
	
	かじ取り車輪のホイール・アライメント
	
	フロント・ホイール・ベアリングのがた(※2)
	
	潤滑装置の油漏れ
	　
	非常口の扉の機能

	
	
	パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
	
	リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷
	
	燃料装置の燃料漏れ
	　
	車枠及び車体の緩み、損傷

	
	
	パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量(※2)
	
	リヤ・ホイール・ベアリングのがた
	
	冷却装置のファン・ベルトの緩み、損傷
	　
	スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷(※3)

	
	
	パワー・ステアリング装置の取付けの緩み
	■

	緩衝装置
	
	冷却装置の水漏れ
	　
	スペアタイヤの取付状態(※3)

	
	■

	制動装置
	
	リーフ・サスペンションのスプリングの損傷
	■
	ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
	　
	ツールボックスの取付部の緩み及び損傷(※3)

	
	
	ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間
	
	リーフ・サスペンションのスプリング取付部、連結部の緩み、がた、損傷
	◇
	ブローバイ・ガス還元装置
	■
	連結装置

	
	
	ブレーキのきき具合
	
	コイル・サスペンションのスプリングの損傷
	　
	メターリング・バルブの状態
	　
	カプラの機能、損傷

	
	
	駐車ブレーキ機構　引きしろ
	
	コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた、損傷
	　
	配管の損傷
	　
	キング・ピンの亀裂、損傷

	
	
	駐車ブレーキ機構　ブレーキの効き具合
	
	エア・サスペンションのエア漏れ
	◇
	燃料蒸発ガス排出抑止装置
	　
	ピントル・フックの摩耗、亀裂、損傷

	
	
	ホースとパイプの漏れ、損傷、取付状態
	
	エア・サスペンションのベローズの損傷(※2)
	　
	配管等の損傷
	■
	座席

	
	
	リザーバ・タンクの液量
	
	エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷(※2)
	　
	チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
	　
	座席ベルトの状態(人の運送の用に供する自動車に限る)

	
	
	マスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・
キャリパの機能、摩耗、損傷
	
	エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能
	
	チェック・バルブの機能
	■
	開扉発車防止装置

	
	
	ブレーキ・チャンバのロッドのストローク
	
	ショック・アブソーバの油漏れ、損傷
	◇
	一酸化炭素等発散防止装置
	　
	防止装置の機能

	
	
	ブレーキ・チャンバの機能
	■

	動力伝達装置
	　
	触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
	■
	その他

	
	
	ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ、
リレー・バルブの機能
	
	クラッチペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
	　
	二次空気供給装置の機能
	　
	シャシ各部の給油脂状態

	
	
	倍力装置のエア・クリーナの詰まり
	
	クラッチの作用
	　
	排気ガス再循環装置の機能
	■
	その他の点検項目

	
	
	倍力装置の機能
	
	クラッチの液量
	
	減速時排気ガス減少装置の機能
	
	

	
	
	ブレーキ・カムの摩耗
	
	トランスミッション、トランスファの油漏れ、油量(※2)
	　
	配管の損傷、取付け状態
	
	

	
	
	ドラムとライニングとのすき間
	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み(※2)
	■
	警音器等
	【注】
（※2）印の箇所は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が3ヵ月当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。
(※3)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
(※4)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジュウム・プラグの場合は行わないことができる。

	
	
	シューの摺動部分、ライニングの摩耗(※2)
	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・
ブーツの亀裂、損傷
	
	警音器の作用
	

	
	
	ドラムの摩耗、損傷
	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの継手部のがた
	　
	窓ふき器の作用
	

	
	
	バック・プレートの状態
	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた
	
	洗浄液噴射装置の作用
	

	
	
	ディスクとパッドとのすき間(※2)
	
	デファレンシャルの油漏れ、油量(※2)
	　
	デフロスタの作用
	

	
	
	パッドの摩耗（※2）
	■

	電気装置
	　
	施錠装置の作用
	

	
	
	ディスクの摩耗、損傷
	
	点火プラグの状態（※2）(※4)
	■
	エグゾースト・パイプ及びマフラ
	

	
	
	センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
	
	点火時期
	　
	取付けの緩み、損傷（※2）
	

	
	

	
　記事(主な交換部品、測定結果等)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔測定結果〕
						　　　　　　●ＣＯ、ＨＣ濃度（アイドリング時)
　						　　　　　　ＣＣ　　　　　　　　　　　　　 　　　％
						　　　　　　ＨＣ　　　　　　　　　　　　　　 ｐｐｍ　　　
	

	
	点検・整備を実施した者(自動車分解整備事業者)の氏名又は名称
及び事業場の所在地並びに認証番号

	整備主任者の氏名
	

	
	
	点検の年月日
	　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

	
	
	整備完了年月日
	　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

	
	
	点検(整備)時の総走行距離
	㎞




事 業 用 等  点検  ✓  修理  △  清掃  Ｃ  点検整備記録簿     ( 分解整備記録簿写 )                      か月点検整備  使用者の氏名又は名称       住所  車名及び型式  自動車登録番号又は車両番号  

分解  ○  調整  Ａ  給油  Ｌ  

原動機の形式  初度登録年又   は初度検査年  車台番号  

交換  ×  締付  Ｔ  該当   なし   

  

 点検の結果及び整備の概要   センタ・ブレーキ・ドラムとライニングのすき間   ディストリビュータのキャップの状態     マフラの機能  

■    かじ取り装置   センタ・ブレーキ・ライニングの摩耗   バッテリのターミナル部の接続状態  ■  エア・コンプレッサ  

 ハンドルの操作具合   センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷   電気配線の接続部の緩み、損傷     エア・タンクの凝水  

 ギヤ・ボックスの油漏れ                           ギヤ・ボックスの取付けの緩み                         ロッドとアーム類の緩み、がた、損傷 (※)                         ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷                           ナックルの連結部のがた (※)                           かじ取り車輪のホイール・アライメント                           パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷                           パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量 (※)                           パワー・ステアリング装置の取付けの緩み   二重安全ブレーキ機構の機能  ■   4  原   動   機     コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・   バルブの機能  

 ギヤ・ボックスの取付けの緩み  ■    走行装置   エア・クリーナ・エレメントの状態 (※2)  ■  高圧ガスを燃料とする燃料装置等  

 ロッドとアーム類の緩み、がた、損傷 (※2)   タイヤの状態 (※2) 空気圧、亀裂、損傷、溝の深さ、異常摩耗   シリンダー・ヘッド、マニホールドの各部の締付け状態     導管、継手部のガス漏れ、損傷  

 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷   ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み   低速及び加速の状態     ガス容器取付け部の緩み、損傷  

 ナックルの連結部のがた (※2)   ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 (※3)   排気の状態  ■  車枠及び車体  

 かじ取り車輪のホイール ・アライメント   フロント・ホイール・ベアリングのがた (※2)   潤滑装置の油漏れ     非常口の扉の機能  

 パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷   リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷   燃料装置の燃料漏れ     車枠及び車体の緩み、損傷  

 パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量 (※2)   リヤ・ホイール・ベアリングのがた   冷却装置のファン・ベルトの緩み、損傷     スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 (※3)  

 パワー・ステアリング装置の取付けの緩み  ■    緩衝装置   冷却装置の水漏れ     スペアタイヤの取付状態 (※3)  

■    制動装置   リーフ・サスペンションのスプリングの損傷  ■  ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置     ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 (※3)  

 ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間   リーフ・サスペンションのスプリング取付部、連結部の緩み、がた、損傷  ◇  ブローバイ・ガス還元装置  ■  連結装置  

 ブレーキのきき具合   コイル・サスペンションのスプリングの損傷     メターリング・バルブの状態     カプラの機 能、損傷  

 駐車ブレーキ機構   引きしろ   コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた、損傷     配管の損傷     キング・ピンの亀裂、損傷  

 駐車ブレーキ機構   ブレーキの効き具合   エア・サスペンションのエア漏れ  ◇  燃料蒸発ガス排出抑止装置     ピントル・フックの摩耗、亀裂、損傷  

 ホースとパイプの漏れ、損傷、取付状態   エア・サスペンションのベローズの損傷 (※2)     配管等の損傷  ■  座席  

 リザーバ・タンクの液量   エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷 (※2)     チャコール・キャニスタの詰まり、損傷     座席ベルトの状態 ( 人の運送の用に供する自動車に限る )  

 マスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・   キャリパの機能、摩耗、損傷   エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能   チェック・バルブの機能  ■  開扉発車防止装置  

 ブレーキ・チャンバのロッドのストローク   ショック・アブソーバの油漏れ、損傷  ◇  一酸化炭素等発散防止装置     防止装置の機能  

 ブレーキ・チャンバの機能  ■    動力伝達装置     触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩 み、損傷  ■  その他  

 ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ、   リレー・バルブの機能   クラッチペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間     二次空気供給装置の機能     シャシ各部の給油脂状態  

 倍力装置のエア・クリーナの詰まり   クラッチの作用     排気ガス再循環装置の機能  ■  その他の点検項目  

 倍力装置の機能   クラッチの液量   減速時排気ガス減少装置の機能    

 ブレーキ・カムの摩耗   トランスミッション、トランスファの油漏れ、油量 (※2)     配管の損傷、取付け状態    

 ドラムとライニングとのすき間   プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み (※2)  ■  警音器等  【注】   （※ 2 ）印の箇所は、自動車検査証の交付を受けた日又は 当該点検を行った日以降の走行距離が 3 ヵ月当たり 2 千 キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検 を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかっ た場合を除き、行わないことができる。   (※3) 印の点検は、車両総重量 8 トン以上又は乗車定員 30 人以上の自動車に限る。   (※4) 印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジ ュウム・プラグの場合は 行わないことができる。  

 シューの摺動部分、ライニングの摩耗 (※2)   プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・   ブーツの亀裂、損傷   警音器の作用  

 ドラムの摩耗、損傷   プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの継手部のがた     窓ふき器の作用  

 バック・プレートの状態   プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた   洗浄液噴射装置の作用  

 ディスクとパッドとのすき間 (※2)   デファレンシャルの油漏れ、油量 (※2)     デフロスタの作用  

 パッドの摩耗（※ 2 ）  ■    電気装置     施錠装置の作用  

 ディスクの摩耗、損傷   点火プラグの状態（※ 2 ） (※4)  ■  エグゾースト・パイプ及びマフラ  

 センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み   点火時期     取付けの緩み、損傷（※ 2 ）  

 

    記事 ( 主な交換部品、測定結果等 )                               〔測定結果〕                      ● ＣＯ、ＨＣ濃度（アイドリング時 )                        ＣＣ                       ％                      ＨＣ                    ｐｐｍ        

点検・整備を実施した者 ( 自動車分解整備事業者 ) の氏名又は名称   及び事業場の所在地並びに認証番号    整備主任者の氏名   

点検の年月日            年          月         日  

整備完了年月日            年         月          日  

点検 ( 整備 ) 時の総走行距離  ㎞  

 

3  （     ）    

      

12  （     ＋     )  

 

