



　　　トレーラ日常点検基準表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　　　　　　登録番号

	点検箇所
	  　　　点検内容　　　　　　　　点検実施日
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	１ ブレーキ
	　1　ブレーキのききが十分であること。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　2　ブレーキの液量が適当であること。(油圧式ブレーキ装着車)  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　3　ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブ
からの排気音が正常であること。　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　4　駐車ブレーキの引きしろが適当であること。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	※5　ブレーキ・チャンバのロッドのストローク(エア・ブレーキのみ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	※6　ブレーキ・ドラムとライニングのすき間(エア・ブレーキのみ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２ タイヤ
	　1　タイヤの空気圧が適当であること。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　2　亀裂及び損傷がないこと。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　3　異常な摩耗がないこと。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  4　ホイール・ナットの脱落・緩み、ホイールボルト折損等がないこと。(但し、大型車・車両総重量8t以上のトラック対象)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	※5 溝の深さが十分であること。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３ 灯火装置及び方向指示器
	　　 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４ エア・タンク
	　　 エア・タンクに凝水がないこと。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５ 運行において異状が認められた箇所
	　　 当該個所に異状がないこと。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６ その他自社で定めた点検内容
	  1
  2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	検　印
	点検者印
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	整備管理者印
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	運行管理者印
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  1.※印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。 (一社)兵庫県トラック協会

  2.点検の結果、異状がなかった場合✓印を記入。(走行距離等が不明な場合、※についても点検すること)
  3.６の項目は、自社で定められた内容が異状なかった場合✓印を記入。                                                                　　　　　　　　     　　　　　　　Ⓒ禁複製                                                                                                                                              


              トレーラ日常点検基準表                          年    月            登録番号    

点検箇所         点検内容          点検実施日  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

１   ブレーキ    1   ブレーキのききが十分であること。                                 

  2   ブレーキの液量が適当であること。 ( 油圧式ブレーキ装着車 )                                    

  3   ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブ   からの排気音が正常であること。                                   

  4   駐車ブレーキの引きしろが適当であること。                                 

※ 5   ブレーキ・チャンバのロッドのストローク ( エア・ブレーキのみ )                                   

※ 6   ブレーキ・ ドラムとライニングのすき間 ( エア・ブレーキのみ )                                 

２   タイヤ    1   タイヤの空気圧が適当であること。                                 

  2   亀裂及び損傷がないこと。                                 

  3   異常な摩耗がないこと。                                 

   4   ホイール・ナットの脱落・緩み、ホイールボルト折損等がない こと。 ( 但し、大型車・車両総重量 8t 以上のトラック対象 )                                 

※ 5   溝の深さが十分であること。                                 

３   灯火装置及び方向 指示器       点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がない こと。                                 

４   エア・タンク       エア・タンクに凝水がないこと。                                 

５   運行において異状 が認められた箇所       当該個所に異状がないこと。                                 

６   その他自社で定め た点検内容      1      2                                 

検   印  点検者印                                 

整備管理者印                                 

運行管理者印                                 

   1. ※印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。      2. 点検の結果、異状がなかった場合 ✓ 印を記入。 ( 走行距離等が不明な場合、※についても点検すること )      3. ６ の項目は、自社で定められた内容が異状 なかった場合 ✓ 印を記入。                                                                                         Ⓒ禁複製                                                                                                                                                   

  ( 一 社 ) 兵庫県トラック協会  

